

产品简介：

本产品具有多协议兼容、读取速率快、防水型外观设计, 满足苛刻工作环境要求，全面支持符合ISO-18000-6C（EPC G2）、ISO-18000-6B电子标签；长条形外形设计，美观、可靠；可稳定读取15m(与标签及环境相关)。

产品特性： 1、长条形的外观设计，读卡时，LED灯闪； 2、工业防雷设计 低温保护处理，适用于东北、西北等极寒地区。

3. 输出功率达30dbm可调，支持定时模式、主从模式、触发模式等多种工作模式；

4. 适用于：车辆门禁、不停车自动收费、物流监控、生产自动化管理等领域。

产品参数：

|  |  |
| --- | --- |
| 型号说明： | |
| **JT-8288A** | 232、RS485、韦根通讯 |
| **JT-8288B** | 232、TCP/IP、韦根通讯 |
| **JT-8288W** | 232、WIFI、韦根通讯 |
| **JT-8288G** | 232、GPRS、韦根通讯 |
| 性能参数： | |
| 工作频率 | 902～928 MHZ 865～868MHZ |
| 支持协议 | ISO18000-6C或ISO18000-6B（EPC C1 GEN2） |
| 射频功率 | 0dBm～30dBm(软件可调) |
| 应用软件 | 提供DEMO软件及C#、VC、VB、Java、DELPHI开发例程 |
| 加密功能 | 可直接加密，防复制，安全性更高 |
| 读取距离 | 稳定读取12-15M(与标签及环境相关) |
| 工业防雷 | 6000V工业级高压防雷 |
| 低温保护 | 东北、西北等极寒地区，加低温处理 |
| 调频方式 | 广谱跳频或定频 |
| 输入输出接口 | 2路继电器输出，1路触发输入 |
| 天线增益 | 10DBI线极化天线 |
| 工作方式 | 蜂鸣器和LED灯 |
| 适 配 器 | 12V/3A |
| 物理参数： | |
| 产品尺寸 | 420\*240\*50MM |
| 重 量 | 4KG |
| 材 料 | ABS |
| 工作温度 | -40℃~+65℃ |
| 存储温度 | -45℃~+95℃ |